5.Гарантийные обязательства.

* 1. АО Торговый дом «Терморос» предоставляет гарантию 10 летнюю гарантию на радиатор Pinch.
	2. В течение гарантийного срока представляющая производителя торговая организация (АО Торговый дом «Терморос») обязуется ремонтировать и обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение гарантийного срока со дня продажи его торгующей организацией за исключением дефектов, возникших по вине потребителя, и при нарушении правил установки и эксплуатации. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу компании и согласовать с ней свои действия (демонтаж прибора и т.п.).
	3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.
	4. На комплектующие и составные части изделия, замененные продавцом (уполномоченным сервисным центром) при его ремонте, устанавливается гарантийный срок равный оставшейся части гарантийного срока на данное изделие. При этом на само изделие продолжается прежний гарантийный срок.

Гарантийный талон к накладной № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

В накладной приборы Jaga определяются согласно уникальному коду (п. 3.5. Паспорта)

Приборы устанавливаются по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией прибора можно проконсультироваться с сервисной службой компании по тел. (495) 785-55-00

Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен \_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(495) 785-55-00

**ПАСПОРТ**

**Дизайн-радиатор Jaga**

**PINCH**

Производитель **Jaga**, Бельгия

(Юр. адрес: Jaga N.V. Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek)

Представитель производителя АО Торговый дом «Терморос»

(Юр. адрес: 11997, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55)

1.Назначение

* 1. Дизайн-радиатор Pinch – современный экономичный отопительный прибор с великолепным дизайном, отвечающий европейским и российским стандартам. Предназначен для использования в закрытых системах водяного отопления (использующих подготовленную воду или специальный теплоноситель, исключающих попадание воздуха в систему) зданий различного назначения при определенном давлении (см. «технические характеристики»).
	2. **Не использовать в городских системах центрального отопления и водоснабжения!**

2.Комлектация

* 1. Радиатор……...……………………..………………………………………1 шт.
	2. Комплект для крепления…………………………………….……………..1 шт.
	3. Термостатическая головка…………………………………………………1 шт.
	4. Запорно-регулирующий присоединительный узел………………………1 шт.
	5. Паспорт………………………………………………………..……………1 шт.
	6. Инструкция по монтажу …………………………………………….….....1 шт.

3.Технические данные

* 1. Под давлением воздуха в ходе изготовления радиатора прямоугольным обогревательным трубками (80x15x1,5мм) придается специальная форма. Трубки располагаются вертикально и под углом к соединительным компонентам на расстоянии 20 мм. Внешний диаметр соединительных коллекторных колец составляет 46 мм. Соединительные кольца скреплены друг с другом таким образом, что между каждыми двумя кольцами располагается обогревательная трубка. Таким образом, обогревательные трубки зажимаются между соединительными кольцами, а их герметичность обеспечивается при помощи уплотнительных колец. Радиатор Pinch доступен в двух моделях: Pinch LR и Pinch BT. Для модели LR: вентиль интегрирован в устройство. Для модели BT: используется соединение ММ, поэтому вентиль располагается снаружи.

**Модель Pinch LR.** Прибор оснащен вентилем, установленным в коллекторе, или скрыто интегрированным в радиатор, а также термоголовкой и запорной арматурой с эффектом матовой нержавеющей стали.

При заказе клиенту следует выбрать положение соединения:

- левое подключение в стену (LW)

- левое подключение в пол (LF)

- правое подключение в стену (RW)

- правое подключение в пол (RF)

Соединительные разъемы с внутренней резьбой G1/2" приварены к нижней стороне двух наружных вертикальных обогревательных трубок. Клапан выпуска воздуха G1/2" и сливной кран G1/2" интегрированы в торцы коллектора.

**Модель Pinch BT.** Соединительные разъемы с внутренней резьбой G1/2" приварены к нижней стороне двух средних вертикальных обогревательных трубок. Прибор является симметричным, что дает возможность выбрать верхнее/нижнее подключение при установке. Клапан выпуска воздуха G1/2" и сливной кран G1/2" интегрированы в торцы коллектора.

* 1. Радиаторные трубы подвергнуты пескоструйной обработке, обезжирены, фосфатированы и покрыты эпоксидно-полиэфирным порошком, электростатически напыленным на трубки и закрепленным при температуре 200°С, либо покрыты эпоксидно-полиэфирным порошком, закрепленным при температуре 180°C, в зависимости от цвета, выбранного заказчиком. Это высококачественное покрытие обеспечивает оптимальную устойчивость к царапинам и не требует специальных усилий по уходу. Толщина лакокрасочного покрытия: мин. 80 мкм. Соединительные компоненты изготовлены из никелированных колец с визуальным эффектом нержавеющей стали.

Радиаторные трубы окрашены в цвет, выбранный из таблицы цветов Jaga; возможные варианты отделки: глянцевый (серия 2…), матовый (серия 3...), либо специальные цвета (серия 0...).

* 1. Производство фирмы Jaga имеет европейский сертификат ISO-9001:2008. Приборы Jaga имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.
	2. Код: PINW. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ . ХХХ / ХХ

 высота длина цвет подкл.

* 1. Основные технические характеристики радиатора Pinch:

Рабочее давление……………..………….……..4,5 атм;

Максимальная температура теплоносителя…....110°С;

3.5. Тепловую мощность, дополнительный опции и комплекты подключения конкретных моделей следует определять по каталогу оборудования Jaga.

4.Монтаж и эксплуатация прибора

* 1. Монтаж и эксплуатация должна производится специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к данному виду деятельности, согласно требованиям СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и инструкций по монтажу, поставляемым заводом-изготовителем. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного оборудования с составлением акта.
	2. Терморегулирующие клапаны с установленной термостатической головкой не могут выполнять функции запорной арматуры. При использовании клапанов Jaga для блокировки потока на подаче следует снять термостатическую головку и пользоваться либо ручкой-колпачком прилагаемой к вентилю, либо насадкой ручного управления Jaga арт. 5090.1101.
	3. В отопительной системе должен применяться теплоноситель, отвечающий требованиям «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
	4. Отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в течение всего периода эксплуатации.
	5. Отопительный прибор до монтажа должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении и быть защищен от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.
	6. Приборы Jaga могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом. Антифриз должен строго соответствовать требованиям соответствующих технических условий.
	7. При установке отопительного прибора во влажном помещении, наличие паров агрессивных веществ, таких как пары хлора, морской воды и прочих, может стать причиной преждевременного выхода отопительного прибора из строя.
	8. Не допускается эксплуатация радиатора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего прибор воздуха), что может привести к разрыву труб.